3.3.4-mavzu: Detalning  izometrik va dimetrik  proyeksiyalarini  chizish .
REJA:
1.Izometrik loyihalashning asosiy tamoyillari
2.Izometrik proyeksiya chizishning bosqichlari
3.Izometrik yo'nalishlarni o'rnatish va koordinatlarni aniqlash
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Kirish: Izometrik Proyeksiya haqida tushuncha
Izometrik proyeksiya – bu uch o‘lchovli (3D) obyektlarni ikki o‘lchovli (2D) tekislikda aks ettirish usuli bo‘lib, unda uchta asosiy o‘q bir xil burchak (odatda 120 daraja) ostida joylashadi. Bu usul muhandislik chizmalari va dizayn jarayonida keng qo‘llaniladi.
Izometrik tasvirning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:
· Uch o‘lchovli obyektlarni oddiy vositalar yordamida tushunarli ko‘rinishda tasvirlash imkoniyati.
· Chizma tayyorlash jarayonini soddalashtirish.
· 3D modellashning dastlabki bosqichlarida qo‘llanilishi mumkin.
AutoCAD dasturi izometrik chizish uchun maxsus rejim va vositalarni taqdim etadi, bu esa chizmachilar va dizaynerlarning ishini ancha osonlashtiradi.

AutoCAD dasturida izometrik proyeksiyani sozlash
AutoCAD dasturida izometrik rejimni ishga tushirish uchun quyidagi qadamlarni bajaring:
1. ISODRAFT buyrug‘ini faollashtirish:
· Buyruq satriga ISODRAFT buyrug‘ini kiriting va Enter tugmasini bosing.
· AutoCAD interfeysida izometrik rejim faollashadi. Bu rejimda chizish paytida uchta tekislikdan birini tanlash imkoniyati mavjud:
· LEFT (Chap tekislik)
· TOP (Yuqori tekislik)
· RIGHT (O‘ng tekislik)
2. GRID va SNAP sozlamalarini moslashtirish:
· Izometrik rejimda koordinatalar tarmog‘i avtomatik ravishda moslashadi.
· F5 tugmasi yordamida tekisliklar orasida almashish mumkin.
3. Izometrik muhitni sozlash:
· DSETTINGS buyrug‘i orqali tarmoq va chizish rejimlarini qo‘shimcha sozlashingiz mumkin.

Izometrik chizish vositalari
Izometrik rejimda chizma yaratish uchun quyidagi vositalardan foydalaniladi:
1. To‘g‘ri chiziq (LINE):
· Izometrik rejimda LINE buyrug‘idan foydalanib to‘g‘ri chiziqlar chizish mumkin. Chiziqlar avtomatik ravishda tanlangan tekislikka moslashadi.
2. Izometrik doira (Isocircle):
· Doira yoki aylana chizish uchun ELLIPSE buyrug‘idan foydalaniladi:
· Buyruq satriga ELLIPSE kiriting va Enter bosing.
· Keyin Isocircle opsiyasini tanlang.
· Doira izometrik proyeksiyaga mos ravishda ellips shaklida aks etadi.
3. Yoy (ARC):
· ARC buyrug‘i yordamida izometrik rejimda yoy chizish mumkin.

Amaliy qism: Oddiy izometrik shaklni chizish
Amaliyot davomida oddiy quticha yoki silindrni izometrik rejimda chizamiz. Quyidagi qadamlarni bajaring:
1. Quticha chizish:
· LINE buyrug‘i yordamida uchta tekislikda chiziqlarni chizing.
· Har bir o‘lchamni aniq belgilab, uch o‘lchovli ko‘rinishni yarating.
2. Silindr chizish:
· ELLIPSE va Isocircle buyrug‘idan foydalanib, asosiy doiralarni chizing.
· LINE yordamida yuqori va pastki qismni bog‘lang.
3. O‘lchamlarni belgilash:
· DIM buyrug‘idan foydalanib, chizmangizga mos o‘lchovlarni qo‘shing.

AutoCAD’da izometrik matn va o‘lcham
Izometrik chizmalar uchun matn va o‘lchamlar maxsus usulda qo‘llaniladi:
1. Matn yozish:
· Matn izometrik rejimda ham standart holatda yoziladi, ammo u obyektlarga mos ravishda joylashtiriladi.
2. O‘lchov liniyalari:
· DIM yoki LEADER vositalaridan foydalanib, o‘lchamlarni aniqlang.
· O‘lchov liniyalarining izometrik ko‘rinishga mos bo‘lishiga e’tibor bering.

Xulosa
AutoCAD dasturida izometrik rejim texnik chizmalarni yaratishda qulay vositadir. Bu rejim orqali uch o‘lchovli obyektlarni ikki o‘lchovli tekislikda aniq va tushunarli aks ettirish mumkin. Amaliyot davomida bu rejimni o‘zlashtirish orqali murakkab chizmalarni ham osonlik bilan bajarish imkoniga ega bo‘lasiz.

