[bookmark: _GoBack]3.3.3-mavzu: Detalning H, V, W tekisliklardagi ko‘rinishlarini chizish. 
1. Modelni chizish:
· Avvalo, detallni kerakli o'lchamlarga asoslanib chizish kerak.
· Modelni chizish uchun AutoCAD dasturida 3D model yaratish kerak, ya'ni detallni 3D koordinatalarda tasvirlash lozim.
· Buning uchun 3D model yaratish rejimiga o'tish va kerakli geometrik shakllarni chizish: kub, silindr, sferalar va boshqalar.
2. Ko‘rinishlarni yaratish uchun o‘lchovlarni belgilash:
· Chizilgan modelga o‘lchovlarni va kerakli ko‘rinishlarni berish uchun, Layout yoki Paper Space bo‘limida ishlash kerak.
· Yaratilgan 3D modelni 2D tekisliklarda ko‘rsatish uchun View va Projection komandalari yordamida kerakli ko‘rinishlarni hosil qilish mumkin.
3. H, V, W tekisliklaridagi ko‘rinishlarni yaratish:
AutoCAD dasturida detali H (horizontal), V (vertikal), W (planar) tekisliklaridagi ko‘rinishlarini quyidagicha yaratish mumkin:
· H tekislikidagi ko‘rinish (Horizontal View):
1. Dasturda VIEW komandasini ishlatib, kerakli horizontal tekislikda (X va Y o'qlari) ko‘rinishni tanlang.
2. Modelni yuqoridan pastga yoki yon tomondan ko‘rsating, detallni aniqroq ko‘rsatish uchun.
3. Ko‘rinishni chiqaring va kerakli o‘lchovlarni qo‘ying.
· V tekislikidagi ko‘rinish (Vertical View):
1. Dasturda VIEW komandasini ishlatib, vertikal tekislikda (X va Z o'qlari) ko‘rinishni tanlang.
2. Modelni old tomondan ko‘rsating, vertikal ko‘rinishni olish uchun.
3. O‘lchovlarni qo‘ying va kerakli detalni aniqlang.
· W tekislikidagi ko‘rinish (Planar or Top View):
1. Modelni yuqoridan ko‘rish uchun VIEW komandasidan foydalaning.
2. Detalni yuqoridan tekislikda chizib, kerakli o‘lchovlar va ko‘rinishni hosil qiling.
4. Ko‘rinishlarni joylashtirish:
· Layouts bo‘limida kerakli ko‘rinishlarni alohida sahifada joylashtirish mumkin.
· Yangi layout yaratib, har bir tekislik uchun alohida viewport hosil qiling.
· Har bir viewportda turli xil ko‘rinishlarni (masalan, H, V, W) joylashtirish va o‘lchovlar qo‘yish mumkin.
5. Proyeksiyalarni va ko‘rinishlarni tahrirlash:
· Har bir ko‘rinishni aniqroq qilish uchun, proyeksiyani tahrirlash va kerakli chizmalarni kiritish mumkin.
· Projection komandasi yordamida modelni har xil tekisliklarga proyeksiyalash (H, V, W tekisliklarida) imkoniyati mavjud.
6. Chizma tugatish:
· Chizma tugallangandan so‘ng, kerakli PDF yoki DWG formatida eksport qilish va chiqarish mumkin.
Bu bosqichlar yordamida AutoCAD dasturida detallarning H, V, W tekisliklaridagi ko‘rinishlarini chizish mumkin.

